V

B

+

Therometer Box: Rear Panel

Cables for the resistors Conne cted Backup Connection

Cable for resistor A I

A

- pin 1 pin 4

I

A

+ pin 2 pin 5

V

A

- pin 6 pin 8

V

A

+ pin 7 pin 9

Cable for resistor B I

B

- pin 4 pin 1

I

B

+ pin 5 pin 2

V

B

- pin 8 pin 6

pin 9 pin 7

1 2 3 4 5

6 7 8 9

-V +V

-I + I -I + I

-V +V

1 2 3 4 5

6 7 8 9

-I + I

-V +V

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 3 4 5

6 7 8 9

-V +V

-I + I

R

A

R

D

R

C

R

B

V

A

V

B

V

C

V

D

V

Batt

V

RL

Cable for resistor C I

C

- pin 1 pin 4

I

C

+ pin 2 pin 5

V

C

- pin 6 pin 8

V

C

+ pin 7 pin 9

Cable for resistor D I

D

- pin 4 pin 1

I

D

+ pin 5 pin 2

V

D

- pin 8 pin 6

V

D

+ pin 9 pin 7

Cable measuring Voltage of the Battery, Load Resistor, R

A

, R

B

, R

C

, R

D

MALE half of Twin Ax connector is positive

FEMALE half of Twin Ax connector is negitive

Cables for the resistors Conne cted Backup Connection

M. C. Herda

Univ of Md

May 28, 2000