Acceler ator

Polari zed

Injec tor

Fee dback

Moll er

Polarimet er

SAM PLE

DETEC TOR

Be am

Current

positi on

+ angle

SAMPLE BEAM LINE

Wien Filter

E = 200 MeV

600 pulses / sec

I p k

=4 mA fast f shift feedb ack

K 11

Ener gy

EJB dec- 98

ha lo

L UMI